安检门专项评标标准
一、总评标规则
1. 本标准为安检门专属百分制评分，全部条款严格对应你提供的 18 项技术参数与资质要求。
2. 带 **▲为关键技术参数，不满足该项不得分 **；带 **★** 为资格项，不满足按无效投标处理。
3. 一般参数不满足，逐项扣分，扣完对应分值为止；所有证明文件需加盖厂家公章，否则视同未提供。
二、安检门评标标准（总分 100 分）
第一部分：技术参数响应（82 分）
1. 结构与通道尺寸（3 分）具备总电源开关、操作面板、报警指示；便于装配运输维修；通道尺寸≥1900mm 高 ×720mm 宽、深度≤910mm。完全满足得 3 分，任一项不满足不得分。
2. 显示屏（3 分）配置≥9 寸液晶显示屏得 3 分，否则不得分。
3. ▲探测模式切换（6 分）支持电子产品探测、电子产品 + 违禁品探测、全金属探测三种模式切换，完全满足得 6 分，缺一种模式不得分。
4. ▲全金属探测模式（7 分）灵敏度可调；小金属与违禁品均报警并定位藏匿位置，完全满足得 7 分，否则不得分。
5. ▲电子产品探测模式（10 分）过滤指定小金属不报警；精准识别指定电子设备并声光 + 图文定位；手机与刀具捆绑仍对手机报警，完全满足得 10 分，否则不得分。
6. ▲违禁品探测模式（12 分）对指定刀具、铁器、钢珠铁钉、钢箔包裹管体等声光 + 图文报警并定位；刀具与手机捆绑仍对违禁品报警，完全满足得 12 分，否则不得分。
7. ▲报警响应时间（4 分）≤2s 得 4 分，否则不得分。
8. ▲报警声音（4 分）≥100dB 得 4 分，否则不得分。
9. ▲磁感应强度（5 分）探测区指定位置磁感应强度≤10μT 得 5 分，否则不得分。
10. 抗周围运动金属干扰（3 分）1.5m 外运动金属不误报得 3 分，否则不得分。
11. 抗相互干扰（3 分）多台间距≥0.1m 可正常工作得 3 分，否则不得分。
12. 探测灵敏度调节（3 分）≥100 级可调、总区 + 分区可调得 3 分，否则不得分。
13. ▲稳定工作时间（6 分）连续稳定工作≥48h、待机无误报得 6 分，否则不得分。
14. 操作授权保护（2 分）关键参数防非授权修改得 2 分，否则不得分。
15. 参数存储（2 分）断电记忆参数不丢失得 2 分，否则不得分。
16. 联动信号（2 分）支持闸机、门禁等继电器开关信号得 2 分，否则不得分。
17. 电源适配（2 分）187V~242V、47.5Hz~52.5Hz 适配得 2 分，否则不得分。
第二部分：厂家体系认证（15 分）
· ISO9001、ISO14000、ISO45001、ISO27001、ISO27701 五项认证，每提供 1 项得 3 分，满分 15 分。
· 缺一项扣 3 分，未提供加盖公章复印件视同未提供。
第三部分：制造商授权与售后承诺（3 分）
提供厂家针对本项目的制造商授权书 + 全新正品承诺 + 售后服务承诺，完全满足得 3 分，缺一项不得分。
资格项（★强制项，不满足按无效投标）
提供厂家加盖公章、带有CNAS 或 CMA 标志的安检门产品检验报告复印件，未提供或不符合要求的，按无效投标处理。
三、扣分与否决条款
1. 关键参数（▲）不满足，该项不得分；多项不满足直接影响技术得分。
2. 体系认证缺项，按每缺一项扣 3 分执行，扣完 15 分为止。
3. 未提供★检验报告、无厂家授权、文件无公章，一律按无效投标。



























行李安检机专项评标标准
一、总评标规则
1. 采用百分制综合评分法，全部条款精准匹配你提供的 24 项技术要求。
2. 标 **▲为关键技术参数，不满足该项不得分 **；标 **★** 为核心资格项，不满足不得分。
3. 一般参数不满足逐项扣分，扣完对应分值为止；所有检测报告、复印件需加盖制造商公章，否则视同未提供。
二、行李安检机评标标准（总分 100 分）
第一部分：基础性能参数（32 分）
1. 通道尺寸（3 分）：≥500×300mm（W×H），满足得 3 分，不满足不得分。
2. 线分辨力（3 分）：≥40AWG（≤0.0787mm），满足得 3 分，不满足不得分。
3. 穿透力（4 分）：≥38mm 钢板，满足得 4 分，不满足不得分。
4. 穿透分辨力（3 分）：≥36AWG（≤0.127mm），满足得 3 分，不满足不得分。
5. 空间分辨力（3 分）：≤1.0mm，满足得 3 分，不满足不得分。
6. 食品 / 药品 / 磁带照射（2 分）：多次照射无影响，满足得 2 分，不满足不得分。
7. 主机噪音（3 分）：＜58dB (A)，满足得 3 分，不满足不得分。
8. 单次检查剂量（3 分）：＜5.0μGy，满足得 3 分，不满足不得分。
9. 周围剂量当量率（4 分）：封闭式设备＜0.3μSv/h、工作人员位置＜0.05μSv/h，满足得 4 分，不满足不得分。
10. 射线源数量（2 分）：1 个射线源，满足得 2 分，不满足不得分。
11. 运行周期（2 分）：100% 运行、无需预热，满足得 2 分，不满足不得分。
第二部分：关键技术参数（▲项，28 分）
1. ▲节能设计（7 分）：有包裹自动启动、10s 无物自动停机，满足得 7 分，不满足不得分。
2. ▲超薄物检测功能（7 分）：强制扫描可检测≤0.02mm 物体并成像，满足得 7 分，不满足不得分。
3. ▲图像放大（7 分）：最大放大≥128 倍，满足得 7 分，不满足不得分。
4. ▲图像校准功能（4 分）：可校准图像、保证画质，满足得 4 分，不满足不得分。
5. ▲开机自检功能（3 分）：自动检测主要部件、异常提示，满足得 3 分，不满足不得分。
第三部分：功能与配置参数（25 分）
1. 人机交互功能（3 分）：按键 / 指示灯正常、中文 / 图标界面，满足得 3 分，不满足不得分。
2. 一键关机功能（2 分）：支持一键关闭所有电源，满足得 2 分，不满足不得分。
3. 输送装置（5 分）：速度≥0.20m/s、正反向横向位移达标，满足得 5 分，一项不满足扣 2 分。
4. 传送带负荷（3 分）：最高负荷≥150kg，满足得 3 分，不满足不得分。
5. 显示器（3 分）：≥17 英寸高分辨率彩色显示器，满足得 3 分，不满足不得分。
6. 图像显示（4 分）：黑白 / 伪彩色 / 多能量、无盲点无死角，满足得 4 分，不满足不得分。
7. 图像处理功能（5 分）：含增强、剔除、回拉、存储≥10000 幅、危险品插入、图片管理，满足得 5 分，缺一项扣 1 分。
第四部分：检测标准与报告（★项，15 分）
1. ★检测标准（5 分）：符合 GB 15208.1-2018、GB 15208.2-2018，满足得 5 分，不满足不得分。
2. ★检测报告（10 分）：▲项参数提供投标报名日前公安部检测报告并加盖公章，全部提供得 10 分，缺一份▲项报告扣 2 分，扣完为止。
三、否决与扣分规则
1. 关键▲项不满足，该项直接不得分，严重影响总分。
2. ★检测报告未提供或不符合要求，对应分值全部扣除。
3. 所有文件无制造商公章，视同未提供，按不满足处理。
























手持安检仪专项评标标准
一、总评标规则
采用百分制综合评分法，逐条对应你提供的全部技术要求。
所有参数为实质性响应项，不满足逐项扣分，扣完本项分值为止。
投标文件需提供参数说明、检测证明或厂家承诺，加盖公章有效。
二、手持安检仪评标标准（总分 100 分）
（一）探测性能（30 分）
1.探测范围与最小金属直径（8 分）
可探测全金属；铁≤0.5mm、非铁≤1.0mm；可识别小型违禁品。完全满足得 8 分，一项不满足扣 3 分。
2.灵敏度调节（6 分）
≥3 档可调、操作便捷、适配校园场景。满足得 6 分，不满足不得分。
3.探测距离（8 分）
刀具≥5cm、金属饰品≥2cm、手机 / 充电宝≥3cm。全部满足得 8 分，一项不满足扣 3 分。
4.抗干扰能力（8 分）
抗校园电磁干扰、误报率≤3%、漏报率 = 0。满足得 8 分，不满足不得分。
（二）外观与材质（18 分）
1.外形尺寸与重量（6 分）
长≤40cm、宽≤8cm、厚≤3cm、重≤300g。满足得 6 分，一项不满足扣 2 分。
2.外壳材质与防护（6 分）
食品级 ABS、IP54 及以上、1.2m 跌落无损。满足得 6 分，一项不满足扣 2 分。
3.操作界面（6 分）
三色指示灯 + 声音提示、按键简洁易用。满足得 6 分，不满足不得分。
（三）电源与续航（22 分）
1.供电方式与续航（9 分）
双供电；锂电≥2000mAh，连续≥8h、待机≥72h；干电池≥6h。全部满足得 9 分，一项不满足扣 2 分。
2.充电参数（7 分）
5V 充电、≤2 小时充满、带充电线、充电指示灯。满足得 7 分，一项不满足扣 2 分。
3.低电提示（6 分）
电量＜10% 声光提醒。满足得 6 分，不满足不得分。
（四）报警方式（16 分）
1.报警模式与音量（8 分）
声振双模式可切换、音量 50–80dB 可调。满足得 8 分，不满足不得分。
2.报警指示与时长（8 分）
红灯闪烁、报警时长 1–3 秒可调。满足得 8 分，不满足不得分。
（五）其他功能（14 分）
1.开机自检（5 分）
开机自动检测、指示灯提示状态。满足得 5 分，不满足不得分。
2.自动关机（5 分）
闲置≥5 分钟可调节自动关机。满足得 5 分，不满足不得分。
3.温宽适应（4 分）
工作温度 - 10℃~50℃，稳定运行。满足得 4 分，不满足不得分。
三、扣分与否决说明
核心性能（探测、抗干扰、续航、报警）不满足，直接影响得分。
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