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智慧黑板
	一、硬件功能：
1、智慧黑板整体尺寸：液晶显示屏86吋，显示比例：16:9，分辨率不小于3840×2160，4K UHD超高清。屏幕亮度：≥350cd/㎡；
2、采用电容触控技术，手指、触控笔轻触、实现多点互动、多人同时流畅书写，并支持40点触控；
[bookmark: _GoBack]3、整机采用三拼接平面一体化设计，无外露连接线，外观简洁，整机两侧副屏可支持多种媒介进行板书书写，主屏采用3.2mm防眩钢化玻璃；
★4、前置端口：≥3路双通道 PC/Android 共享 USB 接口 、≥1 路Touch-USB、≥1 路 HDMI输入接口、≥1路TYPE-C输入接口，方便用户拓展使用，前置接口保护：前置接口具备翻转保护盖，有效防止灰尘等杂物对接口的侵蚀；（投标文件中提供具有“CMA”或“CNAS”标志的第三方权威检验报告扫描件，报告中需体现此项）
★5、设备自带两支可磁吸式触控笔，并可吸附在设备正面，方便使用及收纳。（投标文件中提供具有“CMA”或“CNAS”标志的第三方权威检验报告扫描件，报告中需体现此项）
★6、前置不少于八个物理按键包含：开关机、信号源、菜单、音量+、音量-、节能、主页、电脑，并具有隐藏式电脑一键还原按钮；（投标文件中提供具有“CMA”或“CNAS”标志的第三方权威检验报告扫描件，报告中需体现此项）
7、 内置高性能安卓14.0系统平台，RAM≥4GB，ROM≥32GB；8、支持同时四画面无线传屏，并支持反向控制，双向控制，支持扫码传屏，支持手机、PAD和电脑多终端平台使用；
9、智能护眼：设备具有全通道减滤蓝光护眼功能，全通道实现多种不同类型纸质护眼效果；
10、信号源：支持用户自定义开机后直接进入对应通道画面，支持自定义设置安卓系统、内置电脑（OPS）、HDMI、上一次通道等、如果HDMI/VGA等有信号时可自动开机、并支持接入信号源时，可自动跳转到对应通道，并可在任意通道下将画面冻结；
11、支持手势快捷功能设定，可设置五指上滑、下滑、左滑、右滑可分别对应不同快捷功能，例如息屏、降屏、打开批注、切换到OPS、降屏等，此功能可单独开启和关闭；
12、其它要求：支持定时器、投票器、幕布、放大镜、聚光灯、录屏等小工具，并具有对触控单元、OPS模块、光感系统、网络模块等模块进行检测，一键清理缓存等垃圾文件清理，一键加速优化后台任务，增加ram可用空间；
13、摄像头及麦克风：可根据要求配备≥1300 万像素摄像头及6阵列麦克风。
14、内置OPS电脑，不低于I5、8G内存，256G固态硬盘。
二、软件功能：
1.基于手势操作开发，简单易用，手指单点或使用触控笔就能一键快速调取教学软件及工具。
2.教学系统为教师提供易于学校管理，安全可靠的云存储空间，根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供个人云空间。
3.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。支持链接方式分享，生成二维码，扫码即可获取，可以选择分享有效期等。
4.上传下载一体化云存储：备课时支持将云空间中存储图片、音频、视频等素材插入课件，同时支持将课件导出保存。
5.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于不同教学环境，便于教师教学使用。
6.互动课件与教案资料相互独立，互不干扰。教师可新建课件组文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记，便于管理。
7.支持一键授课功能，点击一键授课即可生成授课模式书写白板。
8.互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。
9.软件支持内嵌国家中小学智慧教育平台，可一键进行访问。
10.备课模式下支持多媒体素材：支持从资料夹、本地硬盘及U盘导入素材，素材格式包含图片，视频，文档等。
11.授课模式下支持通用工具：支持放大镜、聚光灯、时钟、计算器、尺规工具、幕布、草稿纸、转盘功能等。并可自定义添加本地软件链接方便调取。
12.白板软件内嵌 AI 人工智能平台，可一键访问 AI平台，方便用户使用。
13.一键进入免费的在线教学资源，支持一年级到高三的学科类课程，名师讲堂课程讲解，同时支持专题教育类课程。
14.软件内带一个使用反馈入口，点击显示反馈二维码，用户使用微信扫描进入小程序反馈平台，提交上传异常问题，异常现象等图片，一键上报售后。
15.PC端和移动端可以通过设备码互相投屏，支持手机端扫码投屏到PC端。
16.移动端向PC端投屏时，可在PC端进行批注、录制、截屏等功能。
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